**200618007/01 麻醉机基本要求**

**设备名称：麻醉机**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求 |  |  |
| 1.1 | 电动电控； |  |  |
| 1.2 | 笑氧联动：S-ORC装置，保证氧浓度不低于21%； |  |  |
| 1.3 | 流量计：双管流量计，精确度高； |  |  |
| 1.4 | 呼吸回路：非模块式呼吸回路； |  |  |
| 1.5 | 后备电池：不低于120分钟； |  |  |
| 1.6 | 流量传感器：丝带式流量传感器。 |  |  |

**200618007/02 视频气管插管软镜基本要求**

**设备名称：视频气管插管软镜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 采用全电子成像不含光导纤维，更具耐用性； |  |  |
| 1.2 | 自带3英寸便携式图像显示器，观察更方便简单，可用于教学示范培训； |  |  |
| 1.3 | 软性工作管，操作灵活度大，可适应各种气道环境； |  |  |
| 1.4 | 硬镜工作管先端可塑形，方便不同声门高度的应对使用； |  |  |
| 1.5 | 视野大，维护及维修成本低（注：纤维镜视野小，难观察、售后维修成本极高）； |  |  |
| 1.6 | 具备大工作管道，方便吸痰，灌洗及检查工作开展； |  |  |
| 1.7 | 具备拍照录像功能可以记录手术每一个细节，用于病历及示范教学； |  |  |
| 1.8 | 具备图像输出功能，方便病历打印及病例存档； |  |  |

**200618007/03 视频气管插管硬镜基本要求**

**设备名称：视频气管插管硬镜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于麻醉科解决开口度小、颈强直、颈椎活动受限等患者困难插管。 |  |  |

**200618007/04 纤维支气管镜基本要求**

**设备名称： 纤维支气管镜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足神经外科工作需求； |  |  |

**200618007/05 动脉瘤施夹钳基本要求**

**设备名称：动脉瘤施夹钳**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足神经外科工作需求； |  |  |

**200618007/06 无损伤血管阻断基本要求**

**设备名称：无损伤血管阻断**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足神经外科工作需求； |  |  |