**200709008/01 手术双目放大镜基本要求**

**设备名称：手术双目放大镜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 需满足骨科使用要求； |  |  |

**200709008/02 医用冰箱基本要求**

**设备名称： 医用冰箱**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于肿瘤科治疗室放置药品使用； |  |  |
| 1.2 | 容积：150L~300L左右； |  |  |

**200709008/03 针刺痛觉测试套件基本要求**

**设备名称：针刺痛觉测试套件**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于评估皮肤的触觉，可提供0.008g~300g的刺激力； |  |  |

**200709008/04 医用冷藏冷冻冰箱基本要求**

**设备名称：医用冷藏冷冻冰箱**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 容积400L~500L； |  |  |
| 1.2 | 工作温度：冷藏2~8℃，冷冻-10~26℃； |  |  |

**200709008/05 超低温冰箱基本要求**

**设备名称：超低温冰箱**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 容积：600L~700L； |  |  |
| 1.2 | 工作温度：-50℃~-86℃以下； |  |  |

**200709008/06 液氮罐基本要求**

**设备名称：液氮罐**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 容积20-30L； |  |  |
| 1.2 | 容积45-50L； |  |  |
| 1.3 | 容积150-200L； |  |  |