**200723009/01 彩超维保基本要求**

**设备名称：彩超维保**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求 |  |  |
| 1.1 | 飞利浦HD15与HD11彩超一年的维保服务； |  |  |

**200723009/02 手术双目放大镜基本要求**

**设备名称：手术双目放大镜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求 |  |  |
| 1.1 | 光学系统具有高质量光学镜片和超轻金属镜筒； |  |  |
| 1.2 | 瞳距、焦距均可调整，补正医生视力； |  |  |
| 1.3 | 倍率:2.5-3倍、观察距离:550-350mm、瞳孔间距离:47-74mm、视野范围:Φ38-78mm左右； |  |  |
| 1.4 | 鼻梁架:双弹簧性设计,具有可更换性、弹性的,自动调节幅度可达30度左右； |  |  |

**200723009/03 1.5T8通道膝关节线圈基本要求**

**设备名称：1.5T8通道膝关节线圈**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求 |  |  |
| 1.1 | 需满足放射科使用需求要求； |  |  |

**200723009/04 输尿管硬镜基本要求**

**设备名称：输尿管硬镜**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于输尿管中段及下段疾病的诊疗； |  |  |
| 1.2 | 满足泌尿外科使用需求； |  |  |

**200723009/05 0°膀胱镜及硬性异物钳基本要求**

**设备名称：0°膀胱镜及硬性异物钳**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于活检及拔除输尿管支架管用； |  |  |
| 1.2 | 满足泌尿外科使用需求； |  |  |

**200723009/06 等离子电切基本要求**

**设备名称： 等离子电切**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于前列腺增生、膀胱肿瘤、膀胱劲部疤痕切除；； |  |  |
| 1.2 | 满足泌尿外科使用需求； |  |  |

**200723009/07 综合穿刺模拟人基本要求**

**设备名称：综合穿刺模拟人**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于临床技能培训； |  |  |
| 1.2 | 满足规范化培训基地使用需求； |  |  |

**200723009/08 脉象训练仪基本要求**

**设备名称：脉象训练仪**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **招标条目号** | **投标规格** | **备注** |
| 1 | 基本要求： |  |  |
| 1.1 | 用于中医脉象训练； |  |  |
| 1.2 | 满足规范化培训基地使用需求； |  |  |